**Coordinación del PLC**

El PLC debe ser el cerebro del sistema, conectado con sensores, actuadores y AGVs a través de un protocolo industrial como **Modbus TCP/IP**.

La lógica se puede gestionar desde lenguajes estándar como **ladder logic**.